**ZÁRUČNÍ LIST**

**Prodejce:** Gastro Kafe CB, s.r.o., Litvínovice 26, 370 01 České Budějovice

**IČ:** 280 790 60

**DIČ:** CZ28079060

**WWW:** www.gastrokafe.cz

**E-mail:** info@gastrokafe.cz

**Produkt:** …………………………………… **Výrobní číslo:** ……………………………………

**K prodejnímu dokladu č.: ………………...**

* Záruční doba na zboží je 24 měsíců.
* Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím nebo zásahem neautorizované osoby.
* V případě poruchy kontaktujte servis: info@gastrokafe.cz, +420 606 926 636.

S podmínkami záruky byl seznámen a vyplněný záruční list převzal dne: ……………………………………

……………………………………

(datum, podpis)

**Záznamy o záručních opravách:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nahlášena** | **Odstraněna** | **Popis závady** | **Závadu odstranil** |
| **Závada č.1** |  |  |  |  |
| **Závada č.2** |  |  |  |  |
| **Závada č.3** |  |  |  |  |
| **Závada č.4** |  |  |  |  |

POKYNY PROdejce k automatickým kávovarům

* dodržovat návod k obsluze, zejména kap. **Čištění a údržba – zákazník provádí sám!**
* nepoužívat mletou kávu
* nepoužívat vlhkou kávu, nepoužívat kávovar ve vlhkém prostředí, typicky nenechávat jej třeba v zimě nebo za deště v autě nebo nevytápěných prostorách přes noc apod.
* zamezte přepětí v el. síti, chraňte stroj dostatečnou přepěťovou ochranou
* nesypat do násypky mlýnku nic jiného než určenou zrnkovou kávu
* při změně kávové směsi zkontrolujte nastavení kávomlýnku a síly mletí, aby nedocházelo k ucpání sítek. Každá kávová směs vyžaduje individuální nastavení mletí podle potřeb. Některé směsi vyžadují jemnější, některé naopak hrubější mletí dle použité suroviny, způsobu pražení atd.
* nastavovat hrubost mletí pouze za běhu mlýnku
* nenechat kávovar v mraze, aby uvnitř nezamrzla voda
* používat měkkou vodu, v případě tvrdé vody používat fitr na vodu. Filtr na vodu nenechávejte vyschnout. Životnost filtru je 1-3 měsíce dle výrobce filtru.
* I s použitím filtru je třeba kávovar odvápňovat
* měkká voda je 2°d
* dodržovat požadavky stroje na čištění a odvápnění
* nenechat zaschnout mléko v mléčné cestě
* **po ukončení výroby nápoje s mlékem nebo mléčnou pěnou očistit napěňovací trysku**
* **po ukončení směny vyčistit napěňovací trysku a hadičku s mlékem**
* **po ukončení směny vyčistit systém, vyčistit odkapávací misku, misku na odpadní kávu**
* **denně vyčistit systém, vyjmout spařovací jednotku (je-li vyndavací) a vyčistit ji pod tekoucí vodou, vyčistit odkapávací misku, misku na odpadní kávu a nechat přes noc vyschnout mimo kávovar**
* **denně po ukončení provozu stroje čistit odstraňovačem mléčných usazenin**
* **1x denně čistit čistící tabletou a odstraňovačem mléčných usazenin a také před odstávkou, např. před dovolenou apod.**
* **1x měsíčně odvápnit kávovar**
* nejde-li vyndat nějaký díl vyndat, je třeba dovézt kávovar do autorizovaného servisního střediska, nepoužívat hrubou sílu
* nepoužívat abrazivní čistící prostředky, drátěnku, drsnou houbičku atd.
* nedávat součásti kávovaru do myčky
* neopravujte kávovar svépomocí, odvezte jej do autorizovaného servisního střediska
* neopravujte kávovar jinde než v autorizovaném servisním středisku
* dodržujte pokyny stroje
* dodržujte pokyny v přiloženém Návodu k obsluze
* používejte pouze originální čistící přípravky a příslušenství

POKYNY PROdejce k profesionálním pákovým kávovarům

* dodržovat návod k obsluze, zejména kap. **Čištění a údržba – zákazník provádí sám!**
* nepoužívat vlhkou kávu, nepoužívat kávovar ve vlhkém prostředí, typicky nenechávat jej třeba v zimě nebo za deště v autě nebo nevytápěných prostorách přes noc apod.
* zamezte přepětí v el. síti, chraňte stroj dostatečnou přepěťovou ochranou
* nesypat do násypky mlýnku nic jiného než určenou zrnkovou kávu
* nastavovat hrubost mletí zaškoleným personálem nebo odborným technikem
* nenechat kávovar v mrazu, aby uvnitř nezamrzla voda
* používat filtr na vodu – nutná výměna max po 1 roce užívání nebo po vyčerpání kapacity filtru!
* dodržovat požadavky stroje na čištění
* nenechat zaschnout mléko na tryskách pro šlehání mléka
* po ukončení výroby nápoje s mlékem očistit napěňovací trysku
* po ukončení směny vyčistit systém, vyčistit odkapávací misku, sítka hlav a páky
* nejde-li vyndat nějaký díl vyndat, je třeba kontaktovat servisní středisko, nepoužívat hrubou sílu
* nepoužívat abrazivní čistící prostředky, drátěnku, drsnou houbičku atd.
* nedávat součásti kávovaru do myčky
* neopravujte kávovar svépomocí, kontaktujte autorizované servisní středisko
* neopravujte kávovar jinde než v autorizovaném servisním středisku
* dodržujte pokyny pro obsluhu stroje
* dodržujte pokyny v přiloženém Návodu k obsluze
* používejte pouze originální čistící přípravky a příslušenství
* pravidelná kontrola odtoku do odpadu a odpadní hadice
* 1x ročně nebo při dosažení max. průtoku vody vyměnit filtrační patronu BWT
* Pokyny pro čistění a údržbu – viz příručka Gastro Kafe – Petr Čapek: JAK SE STÁT BARISTOU dodanou spolu se strojem, zejména:
  + - strana 65 – 69
    - strana 80 – 82